[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
nan=Węzeł cieplny nowy Teatr Wybrzeże Przejście Bramne
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nfn=PRO 2 EL Usługi Techniczne
afn=Gdańsk ul. Dragana 12/40
nb=Instalacjia elektryczna w pom. węzła nowego cieplnego 
ab=Gdańsk ul. Teatralna 2
ni=TEATR WYBRZEŻE
ai=Gdańsk, ul. Świętego Ducha 2
br=Elektryczna
nk=Adam Skałkowski	elektryczna
dt=17.03.2017
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
pcn=17.03.2017

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie węzła co
wa=0
kn=0	0	0
id=26
nu=1

[POZYCJA]
id=1
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-07	5	0103-07		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=38
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
mpn=1211
na=Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy w rozdzielnicy RG1
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=10
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0801	5	1209-0801		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=28
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-03	5	0209-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wewnętrzna węzła
wa=0
kn=0	0	0
id=27
nu=2

[POZYCJA]
id=14
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
mpn=1211
na=Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-09	5	1105-09		1
mpn=1211
na=Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=23
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w rurce n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=33
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-02	5	0209-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[POZYCJA]
id=39
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w rurce n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=22
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[POZYCJA]
id=5
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=6
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=15
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=16
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-06	5	0308-06		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=40
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-06	5	0308-06		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem bryzgoszczelne 2-biegunowe 24V
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=18
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-01	5	0504-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne zawieszane 2x36W
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=41
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-01	5	0504-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy ewakuacyjne LED
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=8
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=35
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[POZYCJA]
id=20
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=7
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[POZYCJA]
id=25
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=36
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=pomiary natężenia oświetlenia pomieszczeń kpl. dla pomieszczenia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

