[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
nan=Instalacje sanitarne
pe=5
op=0
opn=1	0	0	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nfn=Autorska pracownia Architektoniczna - Jacek Bułat
afn=ul. Skalna 7, 60-113 Poznań
nb=Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku
ab=ul.Świętego Ducha 2, 80-834 Gdańsk
ni=TEATR WYBRZEŻE
ai=ul.Świętego Ducha 2, 80-834 Gdańsk
aw=,  
nk=Andrzej  Pacanowski	
dt=17.03.2017
cpv=45212322-9	Roboty budowlane w zakresie teatrów
pcn=17.03.2017

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[ELEMENT 1]
na=ETAP 0 - Podziemny budynek techniczny
wa=0
kn=0	0	0
id=65
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja hydrantowa
wa=0
kn=0	0	0
id=66
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=Montaż rur
wa=0
kn=0	0	0
id=67
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNR	2-15 2150105040000	2-15	2150105040000		0
na=Rura stalowa  mat. stal P235TR2 zgodnie z normą PN-EN 10216-1:2014-02 o pogrubionej powłoce zewnętrznej i wewnętrznej z cynku zgodnie z normą PN-EN 10240:2001/PN-EN ISO 1461:2011  dn = 40/48,3 x 3,6 mm * - o połączeniach gwintowanych,w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01051310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów1310 2.Wykucie gniazd w ścianach lub stropach oraz obsadzenie na zaprawie cementowej1310   uchwytów1310 3.Przecinanie i gwintowanie rur1310 4.Zamon towanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych konopiami1310   i pastą uszczelniającą1310 5.Zaślepienie wylotów rur korkami

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=4	1	1*1*4						0		0

[ELEMENT 3]
na=Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynku niemieszkalnym
wa=0
kn=0	0	0
id=68
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	2-15 2150110040000	2-15	2150110040000		0
na=Próba szczelności - Rura  dn = 40/48,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01101310 1.Przyłączenie do instalacji pampy do prób ciśnieniowych1310 2.Napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia przez1310   15 minut1310 3.Sprawdzenie szczelności połączeń z zaznaczeniem ewentualnych nieszczelności1310 4.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=4	1	1*1*4						0		0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynku niemieszkalnym
wa=0
kn=0	0	0
id=69
nu=1.1.3

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	2-15W 215W0128020000	2-15W	215W0128020000		0
na=Płukanie instalacji x 2 - Rura  dn = 40/48,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01281310 1.Na pełnienie instalacji wodą z wodociągu1310 2.Utrzymanie przepływu wody1310 3.Sprawdzenie czystości wody1310 4.Wypuszczenie wody z instalacji

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=8	1	1*2*4						0		0

[ELEMENT 3]
na=Montaż hydrantu
wa=0
kn=0	0	0
id=70
nu=1.1.4

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	2-15W 215W0142020000	2-15W	215W0142020000		0
na=Szafka hydrantowa wnękowa - Hydrant wewnętrzny DN25 wnękowy z wężem półsztywnym 25 mm z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1'' i 2''. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.Wąż tłoczny półsztywny fi.25 mm o długości 20 m zgodny z normą PN-EN 694:2014-09.Prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN 671-1:2012, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie.Oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1:2012.Kolor RAL 3000 (czerwony) lub RAL 9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. -standard.Szerokość 700 mm,Wysokość 970 mm,Głębokość 250 mm,Średnica zwijadła 500 mm * + Gaśnica proszkowa 12 kg  GP-12 x ABC (KZWM-Ogniochron) *
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01421310 Dla kol.01-04:1310 1.Wykucie gniazd w ścianie na kotwy szafki lub drzwiczek1310 2.Obsadzenie szafek lub drzwiczek na zaprawie cementowej1310 Dla kol.05:1310 1.Wykonanie podmurówki z cegły na zaprawie cementowej1310 2.Ustawienie skrzynki według poziomu terenu i obsadzenie

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1						0		0

[ELEMENT 3]
na=Montaż zaworu hydrantowego
wa=0
kn=0	0	0
id=71
nu=1.1.5

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	2-15W 215W0138030000	2-15W	215W0138030000		0
na=Zawór hydrantowy o średnicy nominalnej 25 mm,montowany we wnęce. - tylko montaż
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01381310 1.Sprawdzenie działania zaworu1310 2.Wykrłcenie korka1310 3.Wykrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintu materiałem uszczelniającym

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1*1						0		0

[ELEMENT 3]
na=Dodatek za podejście dopływowe
wa=0
kn=0	0	0
id=72
nu=1.1.6

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	2-15W 215W0115030000	2-15W	215W0115030000		0
na=Dodatek za podejście dopływowe do zaworu hydrantowego w rurociągach stalowych ocynkowanych o połączeniu sztywnym dn = 25 *
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01151310 1.Dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia1310 2.Wykonanie podejścia z rur i kształtek z uszczelnieniem połączeń materiałem1310   uszczelniającym1310 Dla kol.01-07:1310 3.Umocowanie podejścia uchwytem1310 Dla kol.08-09:1310 3.Wyprofilowanie połączenia elastycznego 1310 4.Założenie uszczelek i skręcenie śrubunków

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1*1						0		0

[ELEMENT 3]
na=Montaż izolacji 
wa=0
kn=0	0	0
id=73
nu=1.1.7

[POZYCJA]
id=7
pd=		Orgbud 925 R92501020600		Orgbud 925 R92501020600		0
na=Izolacja jednowarstwowa - Otulina  mat. elastyczna pianka elastomeryczna FEF ( na bazie kauczuku syntetycznego ) o zamknietej strukturze komórkowej zgodnie z normą PN-EN 14304+A1:2013-07 o współczynniku przewodzenia ciepła lambda w temp.0°C < równym 0,036 W/(mK) zgodnie z normą PN-EN ISO 13787:2005,współczynniku oporu dyfuzyjnego pary wodnej mi > równy 10000 zgodnie z normą PN-EN 13469:2013-04,temperatura stosowania: max.+ 110°C , min.- 50°C zgodnie z normą PN-EN 14707:2013-04  - izolacja termiczna,akustyczna i przeciwkondensacyjna grubości 9 mm dla  dz = 48,30 mm *
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Wyszczególnienie robót: 13101. Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji za pomoca plynu czyszczacego Armaflex.13102. Wymierzenie, przeciecie i zalozenie otuliny na rure.13103. Przygotowanie kleju systemowego Armaflex.13104. Naniesienie warstwy kleju na sklejane powierzchnie.13105. Równomierne docisniecie styków z nalozona warstwa kleju.13106. Uformowanie, zalozenie i sklejenie otuliny na rurach, ksztaltkach i uchwytach.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=4	1	1*1*4						0		0

[ELEMENT 3]
na=Oznakowanie rurociągu
wa=0
kn=0	0	0
id=74
nu=1.1.8

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	7-08 7080805030000	7-08	7080805030000		0
na=Oznakowanie rurociągu zgodnie z normą PN-70/N-01270/01 do 04,07 do 09,12,14 - całość norm - Wytyczne znakowania rurociągów - poprzez malowanie pasków identyfikacyjnych i kierunku przepływu.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0805: Malowanie liter i cyfr.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1. Narysowanie schematu na elewacji, oklejenie taśmą obrysów, wycinanie taśmy lub wykonanie szablonów, malowanie, ściąganie taśmy lub szablonu oraz dokonanie ewentualnych poprawek.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=2	1	1*1*2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wody zimnej
wa=0
kn=0	0	0
id=75
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=Montaż rur
wa=0
kn=0	0	0
id=76
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	2-15W 215W0112050000	2-15W	215W0112050000		0
na=Rura jednorodna  mat. polipropylen PPR zgodnie z normą PN-EN ISO 15874-2:2013-06 - S 5/SDR 11 klasa zastosowania 1 -  6 bar temperatura projektowana + 60°C - Tmax. = + 80°C - klasa ciśnieniowa PN10/20°C  dz = 50 x 4,6 mm sztanga 4 mb * - o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynku niemieszkalnym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01121310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie rur1310 4.Obsadzenie tulei1310 5.Ułożenie rur i kształtek1310 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania1310 7.Zaślepienie wylotów rur

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=2	1	1*1*2						0		0

[ELEMENT 3]
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
wa=0
kn=0	0	0
id=77
nu=1.2.2

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	4 N00401270101000	4	N00401270101000		0
na=Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowej z rur mat. polipropylen PPR
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01121310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie rur1310 4.Obsadzenie tulei1310 5.Ułożenie rur i kształtek1310 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek metodą zgrzewania1310 7.Zaślepienie wylotów rur

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1*1						0		0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	4 N00401270400000	4	N00401270400000		0
na=Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynku niemieszkalnym  dz = 50 x 4,6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01121310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie rur1310 4.Obsadzenie tulei1310 5.Ułożenie rur i kształtek1310 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek metodą zgrzewania1310 7.Zaślepienie wylotów rur

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=2	1	1*1*2						0		0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynku niemieszkalnym
wa=0
kn=0	0	0
id=78
nu=1.2.3

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	4 N00401280200000	4	N00401280200000		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej x 2 w budynku niemieszkalnym z rur PP  dz = 50 x 4,6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01131310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie i gięcie rur1310 4.Obsadzenie tulei ochronnych1310 5.Ułożenie rur i kształtek1310 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą lutowania1310 7.Zakorkowanie wylotów rur

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=4	1	1*2*1*2						0		0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja rur
wa=0
kn=0	0	0
id=79
nu=1.2.4

[POZYCJA]
id=13
pd=		Orgbud 925 R92501020600		Orgbud 925 R92501020600		0
na=Izolacja jednowarstwowa - Otulina  mat. elastyczna pianka elastomeryczna FEF ( na bazie kauczuku syntetycznego ) o zamknietej strukturze komórkowej zgodnie z normą PN-EN 14304+A1:2013-07 o współczynniku przewodzenia ciepła lambda w temp.0°C < równym 0,036 W/(mK) zgodnie z normą PN-EN ISO 13787:2005,współczynniku oporu dyfuzyjnego pary wodnej mi > równy 10000 zgodnie z normą PN-EN 13469:2013-04,temperatura stosowania: max.+ 110°C , min.- 50°C zgodnie z normą PN-EN 14707:2013-04  - izolacja termiczna,akustyczna i przeciwkondensacyjna grubości 9 mm dla  dz = 50,00 mm *
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Wyszczególnienie robót: 13101. Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji za pomoca plynu czyszczacego Armaflex.13102. Wymierzenie, przeciecie i zalozenie otuliny na rure.13103. Przygotowanie kleju systemowego Armaflex.13104. Naniesienie warstwy kleju na sklejane powierzchnie.13105. Równomierne docisniecie styków z nalozona warstwa kleju.13106. Uformowanie, zalozenie i sklejenie otuliny na rurach, ksztaltkach i uchwytach.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=2	1	1*1*2						0		0

[ELEMENT 3]
na=Oznakowanie rurociągu
wa=0
kn=0	0	0
id=80
nu=1.2.5

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	7-08 7080805030000	7-08	7080805030000		0
na=Oznakowanie rurociągu zgodnie z normą PN-70/N-01270/01 do 04,07 do 09,12,14 - całość norm - Wytyczne znakowania rurociągów - poprzez malowanie pasków identyfikacyjnych i kierunku przepływu.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0805: Malowanie liter i cyfr.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1. Narysowanie schematu na elewacji, oklejenie taśmą obrysów, wycinanie taśmy lub wykonanie szablonów, malowanie, ściąganie taśmy lub szablonu oraz dokonanie ewentualnych poprawek.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1*1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wody ciepłej
wa=0
kn=0	0	0
id=81
nu=1.3

[ELEMENT 3]
na=Montaż rur
wa=0
kn=0	0	0
id=82
nu=1.3.1

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	2-15W 215W0112050000	2-15W	215W0112050000		0
na=Rura wielowarstwowa PPR/AL/PPR  mat. polipropylen PPR stabilizowana perforowaną warstwą taśmy aluminiowej AL zgodnie z normą PN-EN ISO 15874-2:2013-06 - S 2,5/SDR 6 klasa zastosowania 1,2,4 i 5 -  6/8/10  bar temperatura projektowana + 80°C - Tmax. = + 90°C klasa ciśnieniowa PN 25/20°C  dz/dzp = 51,7/50 x 8,3 mm sztanga 4 mb * - o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynku niemieszkalnym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01121310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie rur1310 4.Obsadzenie tulei1310 5.Ułożenie rur i kształtek1310 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania1310 7.Zaślepienie wylotów rur

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=2	1	1*1*2						0		0

[ELEMENT 3]
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
wa=0
kn=0	0	0
id=83
nu=1.3.2

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	4 N00401270101000	4	N00401270101000		0
na=Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowej z rur mat. polipropylen PPR
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01121310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie rur1310 4.Obsadzenie tulei1310 5.Ułożenie rur i kształtek1310 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek metodą zgrzewania1310 7.Zaślepienie wylotów rur

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1*1						0		0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	4 N00401270400000	4	N00401270400000		0
na=Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynku niemieszkalnym  dz/dzp = 51,7/50 x 8,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01121310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie rur1310 4.Obsadzenie tulei1310 5.Ułożenie rur i kształtek1310 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek metodą zgrzewania1310 7.Zaślepienie wylotów rur

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=2	1	1*1*2						0		0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynku niemieszkalnym
wa=0
kn=0	0	0
id=84
nu=1.3.3

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	4 N00401280200000	4	N00401280200000		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej x 2 w budynku niemieszkalnym z rur PP  dz/dzp = 51,7/50 x 8,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01131310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie i gięcie rur1310 4.Obsadzenie tulei ochronnych1310 5.Ułożenie rur i kształtek1310 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą lutowania1310 7.Zakorkowanie wylotów rur

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=4	1	1*2*1*2						0		0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja rur
wa=0
kn=0	0	0
id=85
nu=1.3.4

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNR	2-16W 216W0303030100	2-16W	216W0303030100		0
na=Izolacja jednowarstwowa - Otulina mat. wełna mineralna skalna ( MW ) z okładziną powierzchni zewnętrznej z folii aluminiowej wzmocnionej siatką z włókna szklanego i zakładem wzdłóżnym samoprzylepnym pokrytym warstwą kleju zgodnie z normą PN-EN 14303+A1:2013-07 o współczynniku przewodzenia ciepła lambda w temp.+ 10°C < równym 0,033 W/(mK) zgodnie z normą PN-EN ISO 8497:1999 - izolacja termiczna,akustyczna i przeciwkondensacyjna grubości 30 mm dla dz/dzp = 51,7/50 x 8,3 mm *
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=0.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 03031310 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu1310 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem1310 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=0.7	1	0.7 <pi*(0.0517+2*0.030)*1*2>						0		0

[ELEMENT 3]
na=Oznakowanie rurociągu
wa=0
kn=0	0	0
id=86
nu=1.3.5

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNR	7-08 7080805030000	7-08	7080805030000		0
na=Oznakowanie rurociągu zgodnie z normą PN-70/N-01270/01 do 04,07 do 09,12,14 - całość norm - Wytyczne znakowania rurociągów - poprzez malowanie pasków identyfikacyjnych i kierunku przepływu.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0805: Malowanie liter i cyfr.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1. Narysowanie schematu na elewacji, oklejenie taśmą obrysów, wycinanie taśmy lub wykonanie szablonów, malowanie, ściąganie taśmy lub szablonu oraz dokonanie ewentualnych poprawek.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1*1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wody cyrkulacyjnej
wa=0
kn=0	0	0
id=87
nu=1.4

[ELEMENT 3]
na=Montaż rur
wa=0
kn=0	0	0
id=88
nu=1.4.1

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNR	2-15W 215W0112020000	2-15W	215W0112020000		0
na=Rura wielowarstwowa PPR/AL/PPR  mat. polipropylen PPR stabilizowana perforowaną warstwą taśmy aluminiowej AL zgodnie z normą PN-EN ISO 15874-2:2013-06 - S 2,5/SDR 6 klasa zastosowania 1,2,4 i 5 -  6/8/10  bar temperatura projektowana + 80°C - Tmax. = + 90°C klasa ciśnieniowa PN 25/20°C  dz/dzp = 26,7/25 x 4,2 mm sztanga 4 mb * - o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynku niemieszkalnym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01121310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie rur1310 4.Obsadzenie tulei1310 5.Ułożenie rur i kształtek1310 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania1310 7.Zaślepienie wylotów rur

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=2	1	1*1*2						0		0

[ELEMENT 3]
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
wa=0
kn=0	0	0
id=89
nu=1.4.2

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	4 N00401270101000	4	N00401270101000		0
na=Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowej z rur mat. polipropylen PPR
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01121310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie rur1310 4.Obsadzenie tulei1310 5.Ułożenie rur i kształtek1310 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek metodą zgrzewania1310 7.Zaślepienie wylotów rur

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1*1						0		0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	4 N00401270400000	4	N00401270400000		0
na=Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynku niemieszkalnym  dz/dzp = 26,7/25 x 4,2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01121310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie rur1310 4.Obsadzenie tulei1310 5.Ułożenie rur i kształtek1310 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek metodą zgrzewania1310 7.Zaślepienie wylotów rur

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=2	1	1*1*2						0		0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynku niemieszkalnym
wa=0
kn=0	0	0
id=90
nu=1.4.3

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	4 N00401280200000	4	N00401280200000		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej x 2 w budynku niemieszkalnym z rur PP  dz/dzp = 26,7/25 x 4,2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01131310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie i gięcie rur1310 4.Obsadzenie tulei ochronnych1310 5.Ułożenie rur i kształtek1310 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą lutowania1310 7.Zakorkowanie wylotów rur

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=4	1	1*2*1*2						0		0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja rur
wa=0
kn=0	0	0
id=91
nu=1.4.4

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNR	2-16W 216W0303010100	2-16W	216W0303010100		0
na=Izolacja jednowarstwowa - Otulina mat. wełna mineralna skalna ( MW ) z okładziną powierzchni zewnętrznej z folii aluminiowej wzmocnionej siatką z włókna szklanego i zakładem wzdłóżnym samoprzylepnym pokrytym warstwą kleju zgodnie z normą PN-EN 14303+A1:2013-07 o współczynniku przewodzenia ciepła lambda w temp.+ 10°C < równym 0,033 W/(mK) zgodnie z normą PN-EN ISO 8497:1999 - izolacja termiczna,akustyczna i przeciwkondensacyjna grubości 20 mm dla dz/dzp = 26,7/25 x 4,2 mm *
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 03031310 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu1310 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem1310 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=0.42	1	0.42 <pi*(0.0267+2*0.020)*1*2>						0		0

[ELEMENT 3]
na=Oznakowanie rurociągu
wa=0
kn=0	0	0
id=92
nu=1.4.5

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNR	7-08 7080805030000	7-08	7080805030000		0
na=Oznakowanie rurociągu zgodnie z normą PN-70/N-01270/01 do 04,07 do 09,12,14 - całość norm - Wytyczne znakowania rurociągów - poprzez malowanie pasków identyfikacyjnych i kierunku przepływu.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0805: Malowanie liter i cyfr.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1. Narysowanie schematu na elewacji, oklejenie taśmą obrysów, wycinanie taśmy lub wykonanie szablonów, malowanie, ściąganie taśmy lub szablonu oraz dokonanie ewentualnych poprawek.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1*1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja centralnego ogrzewania
wa=0
kn=0	0	0
id=93
nu=1.5

[ELEMENT 3]
na=Montaż orurowania - rura stalowa
wa=0
kn=0	0	0
id=94
nu=1.5.1

[ELEMENT 4]
na=Montaż rur
wa=0
kn=0	0	0
id=95
nu=1.5.1.1

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNR	2-15 2150403010100	2-15	2150403010100		0
na=Rura stalowa mat. stal P235TR2 zgodnie z normą PN-EN 10216-1:2014-02  dn =  15/21,3 x 2,3 mm * - o połączeniach spawanych,na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 04031310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykucie gniazd i obsadzenie uchwytów1310 3.Założenie tulei ochronnych w stropach i w ścianach1310 4.Przecinanie rur1310 5.Gięcie rur (kol.01-03)1310 6.Ułożenie rur z wykonaniem spawania sczepnego1310 7.Spawanie połączeń

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=23	1	1*1*23						0		0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNR	2-15 2150403040100	2-15	2150403040100		0
na=Rura stalowa mat. stal P235TR2 zgodnie z normą PN-EN 10216-1:2014-02  dn =  50/60,3 x 2,9 mm * - o połączeniach spawanych,na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 04031310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykucie gniazd i obsadzenie uchwytów1310 3.Założenie tulei ochronnych w stropach i w ścianach1310 4.Przecinanie rur1310 5.Gięcie rur (kol.01-03)1310 6.Ułożenie rur z wykonaniem spawania sczepnego1310 7.Spawanie połączeń

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=5	1	1*1*5						0		0

[ELEMENT 4]
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynku niemieszkalnym
wa=0
kn=0	0	0
id=96
nu=1.5.1.2

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNR	2-15W 215W0406020000	2-15W	215W0406020000		0
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynku niemieszkalnym  dn = 15
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 04061310 Dla kol.01-02:1310 1.Przyłączenie pompy hydraulicznej1310 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie próbnego ciśnienia1310 3.Sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentulanych1310   usterek1310 4.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy1310 5.Zakorkowanie wylotów rurociągu1310 Dla kol.03-05:1310 1.Przyłączenie pompy hydr aulicznej1310 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie ciśnienia przez 30 minut1310 3.Obniżenie ciśnienia i po 10 minutach ponowne podniesienie ciśnienia i1310   utrzymanie przez 30 minut1310 4.Obniżenie ciśnienia i podniesienie do wysokości próbnego z utrzymaniem1310   przez 120 minut1310 5.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy1310 6.Zakorkowanie wylotu rurociągu1310 Uwaga:1310     Nakłady materiałów i pracy sprzętu przyjmuje sił na wykonanie jednej1310     próby szczelności, niezależnie od ilości urządzeń lub długości badanego1310     rurociągu.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=23	1	1*1*23						0		0

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNR	2-15W 215W0406020000	2-15W	215W0406020000		0
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynku niemieszkalnym  dn = 50
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 04061310 Dla kol.01-02:1310 1.Przyłączenie pompy hydraulicznej1310 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie próbnego ciśnienia1310 3.Sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentulanych1310   usterek1310 4.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy1310 5.Zakorkowanie wylotów rurociągu1310 Dla kol.03-05:1310 1.Przyłączenie pompy hydr aulicznej1310 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie ciśnienia przez 30 minut1310 3.Obniżenie ciśnienia i po 10 minutach ponowne podniesienie ciśnienia i1310   utrzymanie przez 30 minut1310 4.Obniżenie ciśnienia i podniesienie do wysokości próbnego z utrzymaniem1310   przez 120 minut1310 5.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy1310 6.Zakorkowanie wylotu rurociągu1310 Uwaga:1310     Nakłady materiałów i pracy sprzętu przyjmuje sił na wykonanie jednej1310     próby szczelności, niezależnie od ilości urządzeń lub długości badanego1310     rurociągu.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=5	1	1*1*5						0		0

[ELEMENT 4]
na=Płukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku niemieszkalnym
wa=0
kn=0	0	0
id=97
nu=1.5.1.3

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNR	2-15W 215W0128020000	2-15W	215W0128020000		0
na=Płukanie instalacji centralnego ogrzewania x 2 w budynku niemieszkalnym  dn =  15/21,3 x 2,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01281310 1.Na pełnienie instalacji wodą z wodociągu1310 2.Utrzymanie przepływu wody1310 3.Sprawdzenie czystości wody1310 4.Wypuszczenie wody z instalacji

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=46	1	1*2*23						0		0

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNR	2-15W 215W0128020000	2-15W	215W0128020000		0
na=Płukanie instalacji centralnego ogrzewania x 2 w budynku niemieszkalnym  dn =  50/60,3 x 2,9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01281310 1.Na pełnienie instalacji wodą z wodociągu1310 2.Utrzymanie przepływu wody1310 3.Sprawdzenie czystości wody1310 4.Wypuszczenie wody z instalacji

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=10	1	1*2*5						0		0

[ELEMENT 4]
na=Zabezpieczenie antykorozyjne rur
wa=0
kn=0	0	0
id=98
nu=1.5.1.4

[ELEMENT 5]
na=Czyszczenie powierzchni rurociągu przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości 
wa=0
kn=0	0	0
id=99
nu=1.5.1.4.1

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR	7-12 7120103040000	7-12	7120103040000		0
na=Czyszczenie powierzchni rurociągu przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości ,stan wyjściowy powierzchni B - rurociąg  dn/dz = 15/21,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0103: Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1. Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów szczotkami stalowymi o napędzie mechanicznym.1310 2.Wymiana szczotek.1310 1310 Stan wyjściowy powierzchni B.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1.54	1	1.54 <pi*(0.0213)*1*23>						0		0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNR	7-12 7120103050000	7-12	7120103050000		0
na=Czyszczenie powierzchni rurociągu przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości ,stan wyjściowy powierzchni B - rurociąg  dn/dz = 50/60,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=0.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0103: Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1. Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów szczotkami stalowymi o napędzie mechanicznym.1310 2.Wymiana szczotek.1310 1310 Stan wyjściowy powierzchni B.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=0.95	1	0.95 <pi*(0.0603)*1*5>						0		0

[ELEMENT 5]
na=Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni rurociągu za pomocą pakuł 
wa=0
kn=0	0	0
id=100
nu=1.5.1.4.2

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	7-12 7120105040000	7-12	7120105040000		0
na=Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni rurociągu za pomocą pakuł - Rozcieńczalnik do odtłuszczania - rurociąg  dn/dz = 15/21,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0105: Odtłuszczanie.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1.54	1	1.54 <pi*(0.0213)*1*23>						0		0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNR	7-12 7120105040000	7-12	7120105040000		0
na=Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni rurociągu za pomocą pakuł - Rozcieńczalnik do odtłuszczania - rurociąg  dn/dz = 50/60,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=0.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0105: Odtłuszczanie.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=0.95	1	0.95 <pi*(0.0603)*1*5>						0		0

[ELEMENT 5]
na=Malowanie pędzlem powierzchni rurociągu farbą do gruntowania x 2      
wa=0
kn=0	0	0
id=101
nu=1.5.1.4.3

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	7-12 7120207040100	7-12	7120207040100		0
na=Malowanie pędzlem powierzchni rurociągu - Farba do gruntowania ftalowo - silikonowa przeciwrdzewna renowacyjna czerwona tlenkowa termoodporna  200°C - rurociąg  dn/dz = 15/21,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0207: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,farba do gruntowania termoodporna.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.1310 2.Malowanie elementów.1310 1310 Farby do gruntowania termoodporne.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=3.08	1	3.08 <(pi*0.0213)*2*23>						0		0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNR	7-12 7120207050100	7-12	7120207050100		0
na=Malowanie pędzlem powierzchni rurociągu - Farba do gruntowania ftalowo - silikonowa przeciwrdzewna renowacyjna czerwona tlenkowa termoodporna  200°C - rurociąg  dn/dz = 50/60,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0207: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,farba do gruntowania termoodporna.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.1310 2.Malowanie elementów.1310 1310 Farby do gruntowania termoodporne.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1.89	1	1.89 <(pi*0.0603)*2*5>						0		0

[ELEMENT 5]
na=Malowanie pędzlem powierzchni rurociągu farbą nawierzchniową
wa=0
kn=0	0	0
id=102
nu=1.5.1.4.4

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR	7-12 7120215040100	7-12	7120215040100		0
na=Malowanie pędzlem powierzchni rurociągu - Farba nawierzchniowa alkidowa uretanowana termoodporna  100°C - rurociąg  dn/dz = 15/21,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0215: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,emalia termoodporna.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.1310 2.Malowanie elementów.1310 1310 Emalie termoodporne.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1.54	1	1.54 <(pi*0.0213)*1*23>						0		0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNR	7-12 7120215050100	7-12	7120215050100		0
na=Malowanie pędzlem powierzchni rurociągu - Farba nawierzchniowa alkidowa uretanowana termoodporna  100°C - rurociąg  dn/dz = 50/60,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0215: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,emalia termoodporna.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.1310 2.Malowanie elementów.1310 1310 Emalie termoodporne.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=0.95	1	0.95 <(pi*0.0603)*1*5>						0		0

[ELEMENT 4]
na=Izolacja rur
wa=0
kn=0	0	0
id=103
nu=1.5.1.5

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNR	2-16W 216W0303010100	2-16W	216W0303010100		0
na=Izolacja jednowarstwowa - Otulina mat. wełna mineralna skalna ( MW ) z okładziną powierzchni zewnętrznej z folii aluminiowej wzmocnionej siatką z włókna szklanego i zakładem wzdłóżnym samoprzylepnym pokrytym warstwą kleju zgodnie z normą PN-EN 14303+A1:2013-07 o współczynniku przewodzenia ciepła lambda w temp.+ 10°C < równym 0,033 W/(mK) zgodnie z normą PN-EN ISO 8497:1999 - izolacja termiczna,akustyczna i przeciwkondensacyjna grubości 20 mm dla dz = 21,3 mm *
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=4.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 03031310 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu1310 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem1310 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=4.43	1	4.43 <pi*(0.0213+2*0.020)*1*23>						0		0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNR	2-16W 216W0304070100	2-16W	216W0304070100		0
na=Izolacja jednowarstwowa - Otulina mat. wełna mineralna skalna ( MW ) z okładziną powierzchni zewnętrznej z folii aluminiowej wzmocnionej siatką z włókna szklanego i zakładem wzdłóżnym samoprzylepnym pokrytym warstwą kleju zgodnie z normą PN-EN 14303+A1:2013-07 o współczynniku przewodzenia ciepła lambda w temp.+ 10°C < równym 0,033 W/(mK) zgodnie z normą PN-EN ISO 8497:1999 - izolacja termiczna,akustyczna i przeciwkondensacyjna grubości 60 mm dla dz = 60,30 mm *
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 03041310 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu1310 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem1310 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=2.83	1	2.83 <pi*(0.0603+2*0.060)*1*5>						0		0

[ELEMENT 4]
na=Osprzęt na rurociągu
wa=0
kn=0	0	0
id=104
nu=1.5.1.6

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNR	2-15 2150408011000	2-15	2150408011000		0
na=Zawór równoważący bez końców pomiarowych ( otwory zaślepione korkami )  mat: brąz ( korpus i głowica ), mosiądz odporny na odcynkowanie ( wrzeciono, grzybek,korek ),teflon ( uszczelnienie grzybka zaworu ) max. ciśnienie robocze ps: 16 bar (PN 16),temperatura robocza ts: - 20 °C do 150 °C, przyłącze obustronny gwint zwewnętrzny i nakrętki złączne  dn = 15 + Wyposażenie dodatkowe : mat. mosiądz odporny na odcynkowanie , 1 króciec pomiaroey G 1/4''  + 1 kurek do napełniania i opróżniania F + E G 1/4''
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 04081310 1.Sp rawdzenie działania zaworu1310 2.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów konopiami i pastą uszczelniającą

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1*1						0		0

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNR	2-15W 215W0430010000	2-15W	215W0430010000		0
na=Łącznik - Tuleja z gwintem zewnętrznym mat. mosiądz odporny na odcynkowanie  dn = 15
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 04301310 1.Przeciecie i nagwintowanie rury1310 2.Nakrłcenie złączki oraz wkręcenie półśrubunków z uszczelnieniem połączeń1310   gwintowanych materiałem uszczelniającym1310 3.Skrłcenie dwuzłączki

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=2	1	1*2*1						0		0

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNR	2-16W 216W0512010000	2-16W	216W0512010000		0
na=Łupina izolacyjna  mat. pianka poliuretanowa ( o zamkniętych komórkach ) wzmocniona szkieletem polipropylenowym, dwuczęściowa, symetryczna, składana z użyciem spinek, klasa budowlana B1,temperatura robocza ts: +100°C  do zaworu dn = 15
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=0.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 05121310 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu1310 2.Dopa sowanie płyt1310 3.Posmarowanie środkiem klejącym izolowanej powierzchni oraz płyt1310 4.Założenie płyt, zabezpieczenie opaskami dociskowymi1310 5.Wyrównanie powierzchni

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=0.05	1	0.05 <0.051*1>						0		0

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNR	2-15 2150408011000	2-15	2150408011000		0
na=Kurek kulowy niklowany z dławikiem dzwignia stalowa,wersja nakretno-nakretna mat. mosiadz (korpus, nakretka, kula,czop, dławik) , teflon PTFE (uszczelka kuli i czopa) , stal weglowa (dzwignia pokryta tworzywem sztucznym).Parametry pracy: max. ciśnienie robocze:1,6 MPa ( 16 bar) , max.temperatura robocza: + 120°C zgodnie z normą PN-EN 13828:2005  dn = 15 *  - połączenie gwintowane.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 04081310 1.Sp rawdzenie działania zaworu1310 2.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów konopiami i pastą uszczelniającą

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1*1						0		0

[ELEMENT 4]
na=Oznakowanie rurociągu
wa=0
kn=0	0	0
id=105
nu=1.5.1.7

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNR	7-08 7080805030000	7-08	7080805030000		0
na=Oznakowanie rurociągu zgodnie z normą PN-70/N-01270/01 do 04,07 do 09,12,14 - całość norm - Wytyczne znakowania rurociągów - poprzez malowanie pasków identyfikacyjnych i kierunku przepływu.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0805: Malowanie liter i cyfr.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1. Narysowanie schematu na elewacji, oklejenie taśmą obrysów, wycinanie taśmy lub wykonanie szablonów, malowanie, ściąganie taśmy lub szablonu oraz dokonanie ewentualnych poprawek.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=6	1	1*1*6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Montaż grzejnika płytowego
wa=0
kn=0	0	0
id=106
nu=1.5.2

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNR	00-35 350209020000	00-35	350209020000		0
na=Grzejnik  22 KV/600 x 720 mm *
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1*1						0		0

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNR	00-35 350215040000	00-35	350215040000		0
na=Głowica termostatyczna wzmocniona, czujnik gazowy wbudowany, bezpiecznik mrozu,ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury 5 - 26°C, zabezpieczenie przed manipulacją. *
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1*1						0		0

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNR	2-15 2150415020100	2-15	2150415020100		0
na=Podwójny zawór odcinający PN 10 (z funkcją napełniania / opróżniania) max. temperatura czynnika 120°C,Pmax = 0,6 bar.Do grzejników z wbudowanym zaworem regulacyjnym, posiadającym króćce przyłączeniowe z rozstawem 50 mm.Zawór umożliwia indywidualne odcinanie grzejnika podczas eksploatacji lub remontu, bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o mat. mosiądz niklowany.Zawór odcinający podwójny kątowy/prosty  dn = 20 *
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 04151310 1.Sprawdzenie działania1310 2.Nakręcenie armatury, uszczelnienie gwintów konopiami i pastą uszczelniającą1310 3.Założenie kółka i klapy na zawór podwójnej regulacji

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	(1*1)*1*1						0		0

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNR	2-15W 215W0427010000	2-15W	215W0427010000		0
na=Rury stalowe przyłączne do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o średnicy nominalnej 15 mm,o połączeniu na gwint (złączki mosiężne)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 04271310 Dla kol. 01-04:1310 1.Giłcie i gwintowanie rur1310 2.Nakrłcenie półśrubunków1310 3.Założenie tarczek ochronnych1310 4.Połączenie rur przyłącznych z instalacją z uszczelnieniem gwintów1310   materiałem uszczelniającym1310 5.Skrłcenie śrubunków przy grzejniku 1310 Dla kol. 05:1310 1.Przecinanie, gięcie i gwintowanie rur1310 2.Nakrłcenie półśrubunków1310 3.Połączenie grzejników z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym1310 Uwaga:1310     Rury stalowe przyjmuje sił w ilości wynikającej z projektu technicznego

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1*1						0		0

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNR	00-31 310207010000	00-31	310207010000		0
na=Podłączenie grzejników stalowych panelowych do instalacji c.o VK ze ściany. Średnica nominalna podłączenia - 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 02071310 1.Ustalenie kształtu i dopasowanie rur przyłącznych na zasilanie i powrót.1310 2.Założenie rozet na rury, wsunięcie tulei wspomagających w końce rur1310   i połączenie z kształtkami.1310 3.Założenie profilu prowadzącego na rury: podejście ze ściany lub z podłogi.1310 4.Podłączenie grzejnika do instalacji c.o.1310 5.Uszczelnienie połączeń gwintowanych taśmą teflonową lub konopiami i pastą1310   uszczelniającą.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1*1						0		0

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNR	4-01 4010340010000	4-01	4010340010000		0
na=Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=0.25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 03401310 1.Ręczne wykucie bruzd

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=0.25	1	0,25*1*1						0		0

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNR	4-01 4010326030000	4-01	4010326030000		0
na=Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=0.25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 03261310 1.Zamurowanie cegłami bruzd, gniazd i otworów po kratkach wentylacyjnych

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=0.25	1	0,25*1*1						0		0

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNR	00-31 310218050000	00-31	310218050000		0
na=Próba instalacji na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 02181310 1.Napełnienie instalacji wodą i płukanie, po około 20 minutach sprawdzenie1310   czystości wody, w przypadku uzyskania wyniku negatywnego ponowienie płukania1310   do osiągnięcia pozytywnego rezultatu; wypuszczenie wody z instalacji.1310 2.Zamontowanie pompy hydraulicznej, napełnienie instalacji wodą z dokładnym1310   odpowietrzeniem. po osiągnięciu ciśnienia próbnego utrzymanie ciśnienia1310   przez okresy 30 minut, 60 minut i 120 minut; wartość spadku ciśnienia1310   w ostatniej 120 - minutowej próbie powinna wynosić nie więcej niż 0,02 MPa;1310   pomiędzy każdą próbą instalacja powinna znajdować się w stanie1310   bezciśnieniowym; wypuszczenie wody z instalacji.1310 3.Napełnienie instalacji wodą ciepłą z dokładnym odpowietrzeniem, przyrost1310   temperatury wody ciepłej powinien następować powoli do osiągnięcia1310   temperatury zbliżonej do temperatury wody roboczej. Podczas próby instalacji1310   na gorąco należy dokonać wszystkich koniecznych regulacji w celu osiągnięcia1310   parametrów założonych w projekcie; wypuszczenie wody z instalacji,1310   odłączenie pompy hydraulicznej i zaślepienie rurociągów.1310 4.Po zakończeniu prób i ochłodzeniu instalacji należy sprawdzić, czy nie1310   wystąpiły uszkodzenia rurociągów lub innych elementów instalacji, działanie1310   kompensacji itp.; pełny zakres czynności w zakresie próby szczelności1310   i próby na gorąco podany jest w pkt.3.10. Próba hydrauliczna, działu II1310   "Ogrzewanie grzejnikowe" Katalogu systemu Hep2O, wydanie Warszawa 2000 r.1310 Uwaga:1310   Nakłady robocizny podane w kol.01 i 03 stanowią część stałą, a w kol.02 i 041310   część zmienną normy, zależną od wielkości instalacji;1310   dla instalacji małych do nakładów robocizny podanych w kol.02 i 04 należy1310   stosować następujące współczynniki:1310   rurociąg o długości      do 20 m  1,151310                      ponad 20-40 m  1,101310                      ponad 40-80 m  1,05

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1	1	1*1*1						0		0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja ciepła technologicznego
wa=0
kn=0	0	0
id=107
nu=1.6

[ELEMENT 3]
na=Montaż orurowania - rura stalowa
wa=0
kn=0	0	0
id=108
nu=1.6.1

[ELEMENT 4]
na=Montaż rur
wa=0
kn=0	0	0
id=109
nu=1.6.1.1

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNR	2-15 2150403050000	2-15	2150403050000		0
na=Rura stalowa mat. stal P235TR2 zgodnie z normą PN-EN 10216-1:2014-02  dn =  65/76,1 x 2,9 mm * - o połączeniach spawanych,na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 04031310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykucie gniazd i obsadzenie uchwytów1310 3.Założenie tulei ochronnych w stropach i w ścianach1310 4.Przecinanie rur1310 5.Gięcie rur (kol.01-03)1310 6.Ułożenie rur z wykonaniem spawania sczepnego1310 7.Spawanie połączeń

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=6	1	1*1*6						0		0

[ELEMENT 4]
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynku niemieszkalnym
wa=0
kn=0	0	0
id=110
nu=1.6.1.2

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNR	2-15W 215W0406020000	2-15W	215W0406020000		0
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynku niemieszkalnym  dn = 65
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 04061310 Dla kol.01-02:1310 1.Przyłączenie pompy hydraulicznej1310 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie próbnego ciśnienia1310 3.Sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentulanych1310   usterek1310 4.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy1310 5.Zakorkowanie wylotów rurociągu1310 Dla kol.03-05:1310 1.Przyłączenie pompy hydr aulicznej1310 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie ciśnienia przez 30 minut1310 3.Obniżenie ciśnienia i po 10 minutach ponowne podniesienie ciśnienia i1310   utrzymanie przez 30 minut1310 4.Obniżenie ciśnienia i podniesienie do wysokości próbnego z utrzymaniem1310   przez 120 minut1310 5.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy1310 6.Zakorkowanie wylotu rurociągu1310 Uwaga:1310     Nakłady materiałów i pracy sprzętu przyjmuje sił na wykonanie jednej1310     próby szczelności, niezależnie od ilości urządzeń lub długości badanego1310     rurociągu.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=6	1	1*1*6						0		0

[ELEMENT 4]
na=Płukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku niemieszkalnym
wa=0
kn=0	0	0
id=111
nu=1.6.1.3

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNR	2-15W 215W0128020000	2-15W	215W0128020000		0
na=Płukanie instalacji centralnego ogrzewania x 2 w budynku niemieszkalnym  dn =  65/76,1 x 2,9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 01281310 1.Na pełnienie instalacji wodą z wodociągu1310 2.Utrzymanie przepływu wody1310 3.Sprawdzenie czystości wody1310 4.Wypuszczenie wody z instalacji

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=12	1	1*2*6						0		0

[ELEMENT 4]
na=Zabezpieczenie antykorozyjne rur
wa=0
kn=0	0	0
id=112
nu=1.6.1.4

[ELEMENT 5]
na=Czyszczenie powierzchni rurociągu przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości 
wa=0
kn=0	0	0
id=113
nu=1.6.1.4.1

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNR	7-12 7120103050000	7-12	7120103050000		0
na=Czyszczenie powierzchni rurociągu przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości ,stan wyjściowy powierzchni B - rurociąg  dn/dz = 65/76,1 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0103: Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1. Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów szczotkami stalowymi o napędzie mechanicznym.1310 2.Wymiana szczotek.1310 1310 Stan wyjściowy powierzchni B.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1.43	1	1.43 <pi*(0.0761)*6>						0		0

[ELEMENT 5]
na=Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni rurociągu za pomocą pakuł 
wa=0
kn=0	0	0
id=114
nu=1.6.1.4.2

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNR	7-12 7120105040000	7-12	7120105040000		0
na=Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni rurociągu za pomocą pakuł - Rozcieńczalnik do odtłuszczania - rurociąg  dn/dz = 65/76,1 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0105: Odtłuszczanie.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1.43	1	1.43 <pi*(0.0761)*1*6>						0		0

[ELEMENT 5]
na=Malowanie pędzlem powierzchni rurociągu farbą do gruntowania x 2      
wa=0
kn=0	0	0
id=115
nu=1.6.1.4.3

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNR	7-12 7120207050100	7-12	7120207050100		0
na=Malowanie pędzlem powierzchni rurociągu - Farba do gruntowania ftalowo - silikonowa przeciwrdzewna renowacyjna czerwona tlenkowa termoodporna  200°C - rurociąg  dn/dz = 65/76,1 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=2.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0207: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,farba do gruntowania termoodporna.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.1310 2.Malowanie elementów.1310 1310 Farby do gruntowania termoodporne.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=2.87	1	2.87 <(pi*0.0761)*2*6>						0		0

[ELEMENT 5]
na=Malowanie pędzlem powierzchni rurociągu farbą nawierzchniową
wa=0
kn=0	0	0
id=116
nu=1.6.1.4.4

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNR	7-12 7120215050100	7-12	7120215050100		0
na=Malowanie pędzlem powierzchni rurociągu - Farba nawierzchniowa alkidowa uretanowana termoodporna  100°C - rurociąg  dn/dz = 65/76,1 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0215: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,emalia termoodporna.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.1310 2.Malowanie elementów.1310 1310 Emalie termoodporne.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=1.43	1	1.43 <(pi*0.0761)*1*6>						0		0

[ELEMENT 4]
na=Izolacja rur
wa=0
kn=0	0	0
id=117
nu=1.6.1.5

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNR	2-16W 216W0305010100	2-16W	216W0305010100		0
na=Izolacja jednowarstwowa - Otulina mat. wełna mineralna skalna ( MW ) z okładziną powierzchni zewnętrznej z folii aluminiowej wzmocnionej siatką z włókna szklanego i zakładem wzdłóżnym samoprzylepnym pokrytym warstwą kleju zgodnie z normą PN-EN 14303+A1:2013-07 o współczynniku przewodzenia ciepła lambda w temp.+ 10°C < równym 0,033 W/(mK) zgodnie z normą PN-EN ISO 8497:1999 - izolacja termiczna,akustyczna i przeciwkondensacyjna grubości 70 mm dla dz = 76,10 mm *
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=4.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica: 03051310 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu1310 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem 1310 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=4.07	1	4.07 <pi*(0.0761+2*0.070)*1*6>						0		0

[ELEMENT 4]
na=Oznakowanie rurociągu
wa=0
kn=0	0	0
id=118
nu=1.6.1.6

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNR	7-08 7080805030000	7-08	7080805030000		0
na=Oznakowanie rurociągu zgodnie z normą PN-70/N-01270/01 do 04,07 do 09,12,14 - całość norm - Wytyczne znakowania rurociągów - poprzez malowanie pasków identyfikacyjnych i kierunku przepływu.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
ko=Tablica 0805: Malowanie liter i cyfr.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1. Narysowanie schematu na elewacji, oklejenie taśmą obrysów, wycinanie taśmy lub wykonanie szablonów, malowanie, ściąganie taśmy lub szablonu oraz dokonanie ewentualnych poprawek.

[PRZEDMIAR]
ko=[KOMENTARZ]			
wo=2	1	1*1*2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

