[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nfn=Autorska Pracownia Architektoniczna            Jacek Bułat
afn=ul. Skalna 7 60-113 Poznań
nb=WĘZEŁ CIEPLNY W BUDYNKU TEATRU WYBRZEŻ - PRZEJŚCIA BRAMNEGO W GDAŃSKU101010
ab=GDAŃSK UL. TEATRALNA 2 
ni=TEATR WYBRZEŻE101010
ai= GDAŃSK, ŚW. DUCHA 2 6101010
br=SANITARNA
nk=mgr. inż arch. Michał Bułat	
dt=17.03.2017
pcn=17.03.2017

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Opracowanie niniejsze dotyczy projektu przebudowy istniejących pomieszczeń kotłowni gazowej i rozdzielaczy centralnego ogrzewania w budynku "Laboratorium Wojennego" w kompleksie Małej Zbrojowni w Gdańsku przy Placu Wałowym 15.1310Celem przebudowy jest zastąpienie źródła ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania kompleksu Małej Zbrojowni z kotłowni gazowej na ciepło dostarczane z sieci miejskiej. Pochodną zastąpienia kotłowni gazowej przez węzeł cieplny jest instalacja węzła cieplnego w istniejącym pomieszczeniu rozdzielaczy instalacji centralnego ogrzewania, wygospodarowanie z części pomieszczenia rozdzielaczy pomieszczenia gospodarczego oraz przeznaczenie dotychczasowego pomieszczenia kotłowni gazowej na pracownię ASP.1310

[ELEMENT 1]
na=Wysoki Parametr
wa=0
kn=0	0	0
id=108
nu=1

[POZYCJA]
id=109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0504-01	4	0504-01		1
mpn=1211
na=Wymienniki- ciepła C.O.  LB(OMB) 47-30-1'' SECESPOL z otulinami izolacyjnymi
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=110
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0504-01	4	0504-01		1
mpn=1211
na=Wymienniki- ciepła C.W.U.  LB(OMB) 60-30H-1'' SECESPOLz otulinami izolacyjnymi
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=111
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0504-01	4	0504-01		1
mpn=1211
na=Wymienniki- ciepła C.T.. LB(OMB) 47-50-5/4'' SECESPOL z otulinami izolacyjnymi
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Moduł przyłaczeniowy
wa=0
kn=0	0	0
id=112
nu=2

[POZYCJA]
id=113
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0526-05	4	0526-05		1
mpn=1211
na=Osadniki żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 40 mm- Filtroodmulnik magnetyczny FO2M 40  TERMO wraz z izolacją
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=114
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-01	4	0519-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinający gwint.  2,5 MPa Tmax 150C  o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=115
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-03	4	0519-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinający gwint.  2,5 MPa Tmax 150C  o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=116
pd=	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		0
na=Regulator różnicy ciśnienia z ogr. przepł.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
dsn=0	nastawy ciśnienia wylotowego, ciśnienie nastawy pn=0			
ko=	{przystosowany do goracej wody}		
wo=1	1	1	korekta obmiaru					0		0

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		0
na=Regulator -pomiar ciśnienia Dn 1/2" gwint. GEBWEEL
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
dsn=0	nastawy ciśnienia wylotowego, ciśnienie nastawy pn=0			
ko=	{przystosowany do goracej wody}		
wo=2	1	2	korekta obmiaru					0		0

[POZYCJA]
id=118
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-01	4	0519-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinający gwint.  2,5 MPa Tmax 150C  o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[ELEMENT 1]
na=Automatyka
wa=0
kn=0	0	0
id=119
nu=3

[POZYCJA]
id=120
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-02	7-08	0102-02		1
mpn=_1211
na=sterownika Micro XXL Control
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=121
pd=	KNR-W	2-15 0530-01	2-15	0530-01		0
na=Czujnik temperatury
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=122
pd=	KNR-W	2-15 0530-01	2-15	0530-01		0
na=Termostaty zanurzeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=123
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory regulacyjny C.O.  Dn 25 mm wraz z siłownikiem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-02	2-15	0408-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory regulacyjny C.W.U.  Dn 20 mm wraz z siłownikiem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=125
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory regulacyjny C.T. Dn 15mm wraz z siłownikiem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Skrzynka AKPiA
wa=0
kn=0	0	0
id=126
nu=4

[POZYCJA]
id=174
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-02	7-08	0102-02		1
mpn=_1211
na=analogia montaz skrzynki elektrycznej AKPiA
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Moduł C.O.
wa=0
kn=0	0	0
id=127
nu=5

[POZYCJA]
id=176
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2501-03	7-09	2501-03		1
mpn=1211
na=Montaz zaworu odcinającego spawanego Dn 25 PN 40 EFAR/NAVAL
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=134
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0204-04	0-31	0204-04		1
mpn=1211
na=Montaż pompy CO MAGNA 3 25-100 GRUNDFOS
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=129
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-05	4	0519-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające gwint. Dn 40 PN 2,5 MPA Tmax 150 C EFAR/GENEBRE/OEM
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=132
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0526-05	4	0526-05		1
mpn=1211
na=Osadniki żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 40 mm- Filtroodmulnik magnetyczny FO2M 40  TERMO wraz z izolacją
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-01	4	0519-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające gwint. Dn 15 PN 2,5 MPA Tmax 150 C EFAR/GENEBRE/OEM
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=131
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-03	4	0519-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające gwint. Dn 25 PN 2,5 MPA Tmax 150 C EFAR/GENEBRE/OEM
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0413-02	2-20	0413-02		1
mpn=1211
na=Montaż zaworu bezpieczeństwa SYR 1915 Dn 25 6bar FLAMCO
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Moduł C.T.
wa=0
kn=0	0	0
id=135
nu=6

[POZYCJA]
id=177
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2501-05	7-09	2501-05		1
mpn=1211
na=Montaz zaworu odcinającego spawanego Dn 25 PN 40 EFAR/NAVAL
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=140
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0204-04	0-31	0204-04		1
mpn=1211
na=Montaż pompy CT. MAGNA 25-120  GRUNDFOS
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-06	4	0519-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające gwint. Dn 50 PN 2,5 MPA Tmax 150 C EFAR/GENEBRE/OEM
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=141
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-05	2-15	0408-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż filtra Dn 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=139
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0413-02	2-20	0413-02		1
mpn=1211
na=Montaż zaworu bezpieczeństwaSYR 1915Dn 25 5bar FLAMCO
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=138
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-01	4	0519-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające gwint. Dn 15 PN 2,5 MPA Tmax 150 C EFAR/GENEBRE/OEM
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[ELEMENT 1]
na=Moduł C.W.U.
wa=0
kn=0	0	0
id=142
nu=7

[POZYCJA]
id=178
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2501-04	7-09	2501-04		1
mpn=1211
na=Montaz zaworu odcinającego spawanego Dn 25 PN 40 EFAR/NAVAL
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=144
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0204-04	0-31	0204-04		1
mpn=1211
na=Montaż pompy  CWU
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=146
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-03	4	0519-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające gwint. Dn 25 PN 2,5 MPA Tmax 150 C EFAR/GENEBRE/OEM
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=284
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-02	4	0519-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające gwint. Dn 20 PN 2,5 MPA Tmax 150 C EFAR/GENEBRE/OEM
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-01	4	0519-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające gwint.  Dn 15 PN 2,5 MPA Tmax 150 EFAR/GENEBRE/OEM
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=148
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-02	2-15	0408-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż filtra Dn20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=149
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż filtra Dn25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=150
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0413-02	2-20	0413-02		1
mpn=1211
na=Montaż zaworu bezpieczeństwa SYR 2115 Dn 25 6bar Hans Sasserath co
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=151
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-02	2-15	0408-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż zaworu zwrotnego  Dn20
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=152
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż zaworu zwrotnego  Dn25
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Uzupełnianie zładu
wa=0
kn=0	0	0
id=156
nu=8

[POZYCJA]
id=179
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2501-02	7-09	2501-02		1
mpn=1211
na=Montaz zaworu odcinającego spawanego Dn 15 PN 40 EFAR/NAVAL
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=158
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż filtra Dn15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=159
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0118-01	2-15	0118-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż wodomierzy c.w.u.  Dn 15
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=160
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0108-01	2-15	0108-01		1
mpn=_1211
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=161
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż zaworu zwrotnego   Dn15
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=163
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-01	4	0519-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające gwint. Dn 15 PN 2,5 MPA Tmax 150 C EFAR/GENEBRE/OEM
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=164
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż zaworu ELEKTROMAGNETYCZNEGO Z CEWKĄ SCE238D002E DN 15    ASCO
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=165
pd=	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		0
na=Przetwornik ciśnienia - pomiar ciśnienia w instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[ELEMENT 1]
na=Pomiar temperatury i cisnienia
wa=0
kn=0	0	0
id=166
nu=9

[POZYCJA]
id=167
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0312-05	2-20	0312-05		1
mpn=1211
na=Manometry z rurką syfonową
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=168
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0312-01	2-20	0312-01		1
mpn=1211
na=Termometry techniczne proste
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Urządzenia poza węzłem-dostarczane luzem
wa=0
kn=0	0	0
id=169
nu=10

[POZYCJA]
id=170
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-02	2-15	0509-02		1
mpn=1211
na=Naczynia wzbiorcze     NG 100/6bar Reflex
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=171
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-01	2-15	0509-01		1
mpn=1211
na=Naczynia wzbiorcze NG80/6bar Reflex
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=182
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-01	4	0519-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=analogia montaż złączy samoodcinających CALEFFI
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[ELEMENT 1]
na=Montaz i demontaż rurociągów, izolacja, inne
wa=0
kn=0	0	0
id=173
nu=11

[POZYCJA]
id=257
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0401-04	2-20	0401-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie-instalacja w/p do węzła
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=286
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0401-04	2-20	0401-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie-instalacja grzewcza c.t. z węzła do instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=259
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0401-03	2-20	0401-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 40 mm łączonych przez spawanie instalacja grzewcza c.o.  z węzła do instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=260
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0401-02	2-20	0401-02		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 25-32 mm łączonych przez spawanie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=263
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0108-02	2-15	0108-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[POZYCJA]
id=264
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0108-03	2-15	0108-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=247
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 30-04	15	30-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	4+4						0		0

[POZYCJA]
id=223
pd=		KNZ 15 29-04		KNZ 15 29-04		0
na=Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=253
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 27-03	15	27-03		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=222
pd=		KNZ 15 28-05		KNZ 15 28-05		0
na=Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	10+6						0		0

[POZYCJA]
id=221
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 25-01	15	25-01		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[POZYCJA]
id=229
pd=	KNR-W	7-12 0101-04	7-12	0101-04		0
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=2.323
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.323	1	1,256+0,502+0,565						0		0

[POZYCJA]
id=231
pd=	KNR-W	7-12 0105-04	7-12	0105-04		0
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=2.323
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.323	1	1.256+0.502+0.565						0		0

[POZYCJA]
id=288
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-04	7-12	0201-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm  r.wody sieciowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=0.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=0.63	1	0.63						0		0

[POZYCJA]
id=235
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0207-04	7-12	0207-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm r.wody sieciowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=0.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=0.63	1	0.63						0		0

[POZYCJA]
id=248
pd=	KNR-W	7-12 0201-04	7-12	0201-04		0
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm- r. wody instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.69	1	1,69						0		0

[POZYCJA]
id=250
pd=	KNR-W	7-12 0207-04	7-12	0207-04		0
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm  r. wody instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.69	1	1,69						0		0

[POZYCJA]
id=236
pd=	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		0
na=Plukanie węzła
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[POZYCJA]
id=237
pd=	KNR-W	2-15 0516-02	2-15	0516-02		0
na=Próba szczelnosci wezlów cieplnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=wezel	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=238
pd=	KNR-W	2-15 0517-01	2-15	0517-01		0
na=Uruchomienie węzłów cieplnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=255
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-02	2-15	0106-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  montaż instalacji do  zlewozmywaka
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1*1.3
wm=1		1
ws=1.3		1*1.3

[POZYCJA]
id=256
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01	2-15	0137-01		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=271
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01	2-15	0230-01		1
mpn=1211
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

